产品名称：家用燃气灶具
认证规则：CNCA-C24-01:2024《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》
依据标准：GB 16410-2020家用燃气灶具
检测费用共计：
金属材料面板直流电家用灶： 2600元；非金属材料面板直流电家用灶: 2710元；
金属材料面板交流电家用灶： 4720元；非金属材料面板交流电家用灶: 4830元；
金属材料面板集成灶：5340元；非金属材料面板集成灶：5450元
	序号
	检测项目
	标准条款
	费用（元）

	1. 
	气密性
	5.2.1
	225

	2. 
	热负荷*
	5.2.2a),c)
	675

	3. 
	离焰*
	5.2.3表2之2
	35

	4. 
	熄火*
	5.2.3表2之3
	35

	5. 
	回火*
	5.2.3表2之4
	35

	6. 
	干烟气中一氧化碳浓度*
	5.2.3表2之7
	340

	7. 
	温升
	5.2.4表3之1、3、4、6
	650

	8. 
	熄火保护装置-闭阀时间*
	5.2.8.1 b)
	90

	9. 
	集成灶烟道防火安全装置
	5.2.8.4
	380

	10. 
	使用交流电源的灶具的电气性能
	5.2.11.1表6之1-6
	900

	11. 
	交流电源异常试验
	5.2.11.2
	400

	12. 
	使用直流电源的灶具的电气性能
	5.2.11.3
	80

	13. 
	灶具燃烧器的燃气阀门设置
	5.3.1.4
	20

	14. 
	电点火装置出现故障时的要求
	5.3.1.5
	35

	15. 
	燃气导管
	5.3.1.8 d),f)
	20

	16. 
	燃烧器的熄火保护装置
	5.3.1.9
	20

	17. 
	石棉不应用于灶具的结构之中。
	5.3.1.11
	20

	18. 
	灶结构
	5.3.2
	110

	19. 
	集成灶结构
	5.3.7
	240

	20. 
	使用交流电源灶具结构的特殊要求。
	5.3.8
	900（注1）

	21. 
	燃烧器火孔部位材料要求
	5.4.10.1
	260

	22. 
	铭牌
	7.1.1（f),k),l) 除外）
	20

	23. 
	除铭牌标志以外的标志
	7.1.2
	20

	24. 
	安装使用说明书
	7.3c),d),h)
	20

	合计
	5530


注1： 如电气部分已按照GB4706标准进行检测，该条款仅收取差异试验费300元。
注2：三眼或以上灶具，每增加一个炉头，带*检测项目费用增加该项收费的1/2.



产品名称：燃气采暖热水炉
认证规则：CNCA-C24-01:2024《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》
依据标准：GB 25034-2020燃气采暖热水炉

检测费用共计：非冷凝式采暖炉：7070元；冷凝式采暖炉：8720元。

	序号
	检测项目
	标准条款
	检测费用（元）

	1
	电源运行安全性
	5.2.14
	80

	2
	燃气系统密封性
	6.1.1
	370

	3
	采暖额定热输出或带有额定热负荷调节装置的最大热输出
	6.2.4
	1200

	4
	采暖额定冷凝热输出或带有额定热负荷调节装置的最大冷凝热输出
	6.2.5
	1200

	5
	自动燃烧器控制系统火焰监控装置
	6.4.2.2（6.4.2.2.6除外）
	750

	6
	采暖系统水温限制装置/功能
	6.4.4.2（6.4.4.2.2.2除外）
	400

	7
	生活热水水温限温装置/功能
	6.4.4.3
	400

	8
	烟温限制装置
	6.4.5
	450

	9
	额定热负荷时CO含量
	6.5.1
	1350

	10
	铭牌
	9.1.1 d)
	40

	11
	警示牌
	9.1.3 （f）,g)除外）
	40

	12
	误使用风险警示
	9.2.1.2  （q）, r）除外）
	40

	13
	使用交流电源采暖炉的电气安全
	附录I
	2400




产品名称：家用燃气快速热水器
认证规则：CNCA-C24-01:2024《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》
依据标准：GB 6932-2015家用燃气快速热水器
检测费用共计：
自然排气式：4065元; 自然给排气式: 3720 元；
强制排气式：4870元；强制给排气式：4410元。
	序号
	检测项目
	标准条款
	检测费用（元）

	1
	排烟管（自然排气式）
	5.1.6.1
	80

	2
	通过烟气的部件材料（强制排气式、自然给排气式、强制给排气式）
	5.1.6.2
	50

	3
	燃气系统的组成
	5.2.2.2.1
	35

	4
	排烟管（自然排气式）
	5.2.2.8.1
	50

	5
	排烟管（强制排气式）
	5.2.2.8.2
	50

	6
	给排气管（自然给排气式和强制给排气式热水器）
	5.2.2.9.1
	510

	7
	熄火保护装置
	5.2.3.1.1
	75

	8
	防干烧安全装置
	5.2.3.2.1
	75

	9
	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）
	5.2.3.3.1
	75

	10
	烟道堵塞安全装置和风压过大安全装置（强制排气式）
	5.2.3.4.1
	150

	11
	燃气系统气密性
	6.1
	375

	12
	热负荷限制
	6.1
	375

	13
	火焰稳定性
	6.1
	330

	14
	烟气中CO含量
	6.1
	700

	15
	熄火保护装置
	6.1
	285

	16
	烟道堵塞安全装置（强制排气式）
	6.1
	385

	17
	风压过大安全装置（强制排气式）
	6.1
	385

	18
	防干烧安全装置
	6.1
	600

	19
	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）
	6.1
	700

	20
	铭牌
	9.1.1 b）
	25

	21
	安全注意事项
	9.1.2 a),b),c)
	25

	22
	包装箱上应有热水器使用燃气种类或适用地区
	9.4.1
	25

	23
	防护等级
	C.2.1
	35

	24
	防水等级要求
	C.2.2
	200

	25
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	C.7
	250

	26
	泄漏电流和电气强度
	C.9
	140

	27
	电源连接和外部软线
	C.13
	200

	28
	接地措施
	C.14
	100









产品名称：商用燃气燃烧器具
认证规则：CNCA-C24-01:2024《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》
依据标准：GB35848-2024商用燃气燃烧器具
检测费用共计：
	产品类别
	检测费用（元）
	产品类别
	检测费用（元）

	大锅灶类
	6320
	沸水器类
	6880

	炒菜灶类
	6320
	饭锅类
	6320

	平头炉类
	6240
	洗碗机类
	6720

	蒸箱类
	6800
	烧烤类
	6640

	蒸汽发生器类
	7360
	热板类
	6480

	煮食炉类
	6480
	烤箱类
	7040

	炸炉类
	6800
	其他类
	6160

	注：
1、除煲仔炉外，基准价格为单燃烧器器具价格，每增加1个燃烧器，费用增加3000元。
2、煲仔炉基准价格为双燃烧器器具价格，每增加1个燃烧器，费用增加1500元。



	序号
	检测项目
	标准条款
	检测费用（元）

	1
	材料一般要求
	5.1.1
	80

	2
	金属材料
	5.1.2
	80

	3
	非金属材料
	5.1.3
	80

	4
	通用结构一般要求
	5.2.1
	[bookmark: _GoBack]160

	5
	燃气管路
	5.2.2
	80

	6
	空气供应和排烟系统
	5.2.3
	80

	7
	电气系统
	5.2.4
	240

	8
	水系统
	5.2.5
	80

	9
	冷凝式燃具
	5.2.6
	80

	10
	燃气系统零部件一般要求
	5.3.1
	120

	11
	燃气流量控制和关闭装置
	5.3.2
	80

	12
	熄火保护装置
	5.3.3.1
	80

	13
	温度调节与过热保护装置
	5.3.3.2
	80

	14
	燃烧器
	5.3.4
	80

	15
	风机
	5.3.5
	80

	16
	B型燃具排烟管
	5.3.6
	80

	17
	烟道堵塞和风压过大安全装置
	5.3.7
	80

	18
	燃烧室损伤安全装置
	5.3.8
	80

	19
	蒸汽发生器
	5.4.1
	80

	20
	蒸箱类燃具
	5.4.2
	160

	21
	炸炉类燃具
	5.4.3
	160

	22
	煮食炉类燃具
	5.4.4
	80

	23
	大锅灶类燃具
	5.4.5
	80

	24
	平头炉类燃具
	5.4.6
	80

	25
	沸水器类燃具
	5.4.7
	80

	26
	饭锅类燃具
	5.4.8
	80

	27
	洗碗机类燃具
	5.4.9
	80

	28
	炒灶类燃具
	5.4.10
	80

	29
	烧烤类燃具
	5.4.11
	80

	30
	热板炉类燃具
	5.4.12
	80

	31
	烤箱类燃具
	5.4.13
	80

	32
	外观
	5.5.1
	80

	33
	燃气系统密封性
	5.5.2
	280

	34
	热负荷准确度
	5.5.3
	400

	35
	火焰传递
	5.5.4.1
	80

	36
	火焰状态
	5.5.4.2
	80

	37
	主燃烧器火焰稳定性
	5.5.4.3
	160

	38
	常明火火焰稳定性
	5.5.4.4
	160

	39
	干烟气中CO(α=1)%
	5.5.4.7
	400

	40
	特殊工况下CO(α=1)%
	5.5.4.8
	800

	41
	熄火保护装置
	5.5.5
	160

	43
	点火性能
	5.5.6
	160

	44
	稳压性能
	5.5.7
	240

	45
	预清扫
	5.5.8
	160

	46
	B型燃具安全装置
	5.5.9
	200

	47
	表面温升
	5.5.10
	640

	48
	电气性能
	5.5.11
	720

	49
	辅助能源
	5.5.12
	160

	50
	蒸汽发生器水路耐压
	5.5.14.1
	160

	51
	蒸汽发生器内胆及副水箱耐压
	5.5.14.2
	160

	52
	蒸汽发生器压力控制系统
	5.5.14.3
	160

	53
	蒸汽发生器低水位控制
	5.5.14.4
	160

	54
	蒸汽发生器压力安全阀
	5.5.14.5
	160

	55
	蒸汽发生器过热安全装置
	5.5.14.6
	160

	56
	蒸箱类蒸汽压力
	5.5.14.7
	160

	57
	蒸箱自动补水系统
	5.5.14.8
	160

	58
	炸炉温度调节
	5.5.14.9
	160

	59
	炸炉过热安全装置
	5.5.14.10
	160

	60
	承压炸炉泄压阀
	5.5.14.11
	160

	61
	自动煮食炉防干烧安全装置
	5.5.14.12
	160

	62
	夹层煮锅泄压阀
	5.5.14.13
	160

	63
	多炉头干烟气中CO(α=1)含量
	5.5.14.14
	400

	64
	沸水温度
	5.5.14.15
	160

	65
	沸水器保温性能
	5.5.14.16
	160

	66
	沸水器缺水保护装置
	5.5.14.17
	160

	67
	排烟温度
	5.5.14.18
	160

	68
	洗碗机水温限制装置
	5.5.14.19
	160

	69
	烧烤炉稳定性
	5.5.14.20
	160

	70
	集油盒的温度
	5.5.14.21
	160

	71
	热板炉过热限定
	5.5.14.22
	160

	72
	面包烤箱过热安全装置
	5.5.14.23
	160

	73
	烤箱干烟气中CO(α=1)含量
	5.5.14.24
	400

	74
	烤箱打开门的稳定性
	5.5.14.25
	160

	75
	标志、警示和使用说明书
	8
	80



